**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
|  **Газовые-электрические панели и духовки марки «ARDO»****согласно требованию заказываемой продукции** |
| Технические характеристики | L 60 V W | F 6V4 W | GA 40ME COXL V | PLT 6040 XG | BH 40 AX | F 64 TW |
| Номинальное напряжение (В) | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
| Род тока | переменный | переменный | переменный | переменный | переменный | переменный |
| Мощность газовых горелок (кВт)Передняя левая | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Передняя правая | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Задняя левая | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Задняя правая | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Газ-контроль,да-нет | да | да | да | нет | нет | нет |
| Габаритные размеры стола (см) Ш х Г  | 60х51 | 60х51 | 60х51 | 60х51 | 60х51 | 60х51 |
| Цвет | Бел. | Бел. | Нерж. | Нерж. | Нерж. | Бел. |

|  |
| --- |
|  **Газовые-электрические панели и духовки марки «ARDO»****согласно требованию заказываемой продукции** |
| Технические характеристики | HX 010 X | HX 015 X | HX 060 W |
| Номинальное напряжение (В) | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
| Род тока | переменный | переменный | переменный |
| Мощность нагревателей духовки (кВт)Верхний ТЭН | 0,7-1,8 | 0,7-1,8 | 0,7-1,8 |
| Нижний ТЭН | 1,6-1,4 | 1,6-1,4 | 1,6-1,4 |
| ТЭН -гриль | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Мощность вентилятора,Вт | - | - | - |
| Полезный объем духовки (л) | 52 | 52 | 52 |
| Размеры монтажного проема (см) Ш х Г х В | 56х55х57 | 56х55х57 | 56х55х57 |
| Цвет | Нерж. | Нерж. | Бел. |