**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
|  Газовые счетчики марки ВКсогласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | ВК-G 1,6 лев/. прав | ВК-G 4 лев. |  ВК-G 4 Т прав. | ВК-G 10 | ВК-G 16 | ВК-G 1,6 прав. |
| Расход,макс.,м3/ч | 2,5 | 6 | 6 | 16 | 25 | 2,5 |
| Макс .раб. давление, кПа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура раб.среды,град.С | -25+40 | -25+40 | -25+40 | -25+40 | -25+40 | -25+40 |
| Температура окр.среды,град.С | -40+55 | -40+55 | -40+55 | -40+55 | -40+55 | -40+55 |
| Темп.корректор, Да/Нет | нет | нет | да | нет | нет | нет |
| Межцентровое расстояние между штуцерами,мм | 110 | 110 | 250 | 250 | 280 | 110 |
| Масса,кг | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 5,7 | 5,7 | 1,9 |
| Присоединительная резьба штуцеров,дюйм | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1 1/4 |

|  |
| --- |
|  Газовые счетчики марки ВКсогласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | ВК-G 2,5 лев. | ВК-G 2,5 прав. |
| Расход,макс.,м3/ч | 4 | 4 |
| Макс .раб. давление, кПа | 50 | 50 |
| Температура раб.среды,град.С | -25+40 | -25+40 |
| Температура окр.среды,град.С | -40+55 | -40+55 |
| Темп.корректор, Да/Нет | нет | нет |
| Межцентровое расстояние между штуцерами,мм | 110 | 110 |
| Масса,кг | 1,9 | 1,9 |
| Присоединительная резьба штуцеров,дюйм | 1 1/4 | 1 1/4 |