**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
|  Газовые плиты марки «Гефест»согласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | 3200 | 3200-К2 | 3200- К19 | 3200- К62 |
| Газовые горелки стола | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мощность горелок стола (кВт)Передняя левая | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Передняя правая | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Задняя левая | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Задняя правая | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Мощность горелок духовки (кВт)Основная горелка (нижняя) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Полезный объем духовки (л) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Масса нетто (кг) | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 39,0 |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | кор. |
| Габаритные размеры (см)Ш \* Г \* В | 50\*57\*85 | 50\*57\*85 | 50\*57\*85 | 50\*53\*85 |
| Номинальное давление газа (Па)Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |
| Сжиженный газ (пропан-бутан) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Присоединительная резьба | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
|  Газовые плиты марки «Гефест»согласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | 3200-03 | 3200-05К19 | 3200-06К19 | 3100-07 |
| Газовые горелки стола | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мощность горелок стола (кВт)Передняя левая | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Передняя правая | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Задняя левая | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Задняя правая | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Мощность горелок духовки (кВт)Основная горелка (нижняя) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Полезный объем духовки (л) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Масса нетто (кг) | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 39,0 |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | кор. |
| Габаритные размеры (см)Ш \* Г \* В | 50\*57\*85 | 50\*57\*85 | 50\*57\*85 | 50\*53\*85 |
| Номинальное давление газа (Па)Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |
| Сжиженный газ (пропан-бутан) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Присоединительная резьба | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Газовые плиты марки «Гефест»согласно требованию заказываемой продукции |  |
| Технические характеристики | 3100-08 | 3100-08К19 | 3300 К19 | 3300 К32 |  |
| Газовые горелки стола | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Мощность горелок стола (кВт)Передняя левая | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Передняя правая | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |  |
| Задняя левая | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Задняя правая | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Мощность горелок духовки (кВт)Основная горелка (нижняя) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| Полезный объем духовки (л) | 44 | 44 | 44 | 44 |  |
| Масса нетто (кг) | 39,0 | 39,0 | 38,5 | 38,5 |  |
| Цвет | кор. | кор. | бел. | бел. |  |
| Габаритные размеры (см)Ш \* Г \* В | 50\*53\*85 | 50\*53\*85 | 50\*57\*85 | 50\*57\*85 |  |
| Номинальное давление газа (Па)Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |  |
| Сжиженный газ (пропан-бутан) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
| Присоединительная резьба | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |  |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
|  Газовые плиты марки «Гефест»согласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | 1200СК19 | 1200С6К2 | 1200С6К19 | 1200С7К2 | 1200С7К8 | 1300К39 | 1500 |
| Газовые горелки стола | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мощность горелок стола (кВт)Горелка быстрого действия | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Горелка полубыстрого действия | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Вспомогательная горелка | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Мощность горелок духовки (кВт)Основная горелка (нижняя) | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,1 |
| Гриль-горелка | 1,9 | - | - | - | - | 1,9 | 1,9 |
| Полезный объем духовки(л) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Масса нетто (кг) | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| Цвет | Кор. | бел. | кор. | бел. | бел. | кор. | бел. |
| Габаритные размеры (см)Ш \* Г \* В | 60\*60\*85 | 60\*60\*85 | 60\*60\*85 | 60\*60\*85 | 60\*60\*85 | 60\*60\*85 | 60\*60\*85 |
| Номинальное давление газа (Па)Природный газ (метан) |  1300/2000 |  1300/2000 |  1300/2000 |  1300/2000 |  1300/2000 |  1300/2000 |  1300/2000 |
| Сжиженный газ (пропан-бутан) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Присоединительная резьба  | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
|  Газовые плиты марки «Гефест»согласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | 6100-02Т2 | 6100-02С | 6100-02СК | 6100-03С | 6100-03СН2 | 6100-04С | 6100-04СК |
| Газовые горелки стола | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мощность горелок стола (кВт)Горелка быстрого действия | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Горелка полубыстрого действия | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Вспомогательная горелка | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Мощность горелок духовки (кВт)Основная горелка (нижняя) | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Гриль-горелка | - | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Полезный объем духовки(л) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Масса нетто (кг) | 42 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Цвет | бел. | бел. | кор. | бел. | нерж. | бел. | кор. |
| Габаритные размеры (см)Ш \* Г \* В | 60\*60\*85 | 60\*60\*85 | 60\*60\*85 | 60\*60\*85 | 60\*60\*85 | 60\*60\*85 | 60\*60\*85 |
| Номинальное давление газа (Па)Природный газ (метан) |  1300/2000 |  1300/2000 |  1300/2000 |  1300/2000 |  1300/2000 |  1300/2000 |  1300/2000 |
| Сжиженный газ (пропан-бутан) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Присоединительная резьба  | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
|  Газо-электрические плиты марки «Гефест»согласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | 6102-02 | 1502 | 6102-03 | 3102 |
| Газовые горелки стола | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мощность горелок стола (кВт)Горелка быстрого действия | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| Горелка полубыстрого действия | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 3,05 |
| Вспомогательная горелка | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| Мощность горелок духовки (кВт)Основная горелка (нижняя) | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 0,7 |
| Гриль-горелка | - | 1,9 | 1,9 | 2,7 |
| Полезный объем духовки(л) | 52 | 52 | 52 | 44 |
| Масса нетто (кг) | 42 | 43 | 43,5 | 39,0 |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | кор. |
| Габаритные размеры (см)Ш \* Г \* В | 60\*60\*85 | 60\*60\*85 | 60\*60\*85 | 50\*53\*85 |
| Номинальное давление газа (Па)Природный газ (метан) |  1300/2000 |  1300/2000 |  1300/2000 | 1300/2000 |
| Сжиженный газ (пропан-бутан) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Присоединительная резьба  | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
| Встраиваемая поверхность марки «Гефест»согласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | 2230К3 | 2230К8 | 1210К4 | 1210К7 | 1210К2 | 1210К5 | 1211 |
| Номинальное напряжение (В) | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
| Род тока | переменный | переменный | переменный | переменный | переменный | переменный | переменный |
| Класс электробезопасности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность газовых горелок (кВт)Передняя левая | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Передняя правая | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Задняя левая | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Задняя правая | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Масса нетто (кг) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Размеры монтажного проема (см) Ш х Г | 55,4х48,6 | 55,4х48,6 | 55,4х48,6 | 55,4х48,6 | 55,4х48,6 | 55,4х48,6 | 55,4х48,6 |
| Габаритные размеры стола (см) Ш х Г х В | 60х52,5х10 | 60х52,5х10 | 60х52,5х10 | 60х52,5х10 | 60х52,5х10 | 60х52,5х10 | 60х52,5х10 |
| Цвет | черный | БЕЖЕВ | БЕЛ | КОР | черный | НЕРЖ | БЕЛ |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
|  Встраиваемые духовки марки «Гефест»согласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | ДА602-01Н1М | ДА602-02 | ДА622-01 | ДА622-01Н3М | ДА622-02Н3М | ДА622-02РН3М | ДА622-03В |
| Номинальное напряжение (В) | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
| Род тока | переменный | переменный | переменный | переменный | переменный | переменный | переменный |
| Мощность нагревателей духовки (кВт)Верхний ТЭН | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Нижний ТЭН | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ТЭН -гриль | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Турбо-гриль |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 3,02-3,3 | 3,02-3,3 | 3,02-3,3 | 3,02-3,3 | 3,02-3,3 | 3,02-3,3 | 3,02-3,3 |
| Полезный объем духовки (л) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Масса нетто (кг) | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| Размеры монтажного проема (см) Ш х Г х В | 56х55х58 | 56х55х58 | 56х55х58 | 56х55х58 | 56х55х58 | 56х55х58 | 56х55х58 |
| Габаритные размеры духовки (см) Ш х Г х В | 59,8х56,5х59,5 | 59,8х56,5х59,5 | 59,8х56,5х59,5 | 59,8х56,5х59,5 | 59,8х56,5х59,5 | 59,8х56,5х59,5 | 59,8х56,5х59,5 |
| Цвет | нерж | белый | белый | нерж | нерж | нерж | кор |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
| Воздухоочистители марки «Гефест»согласно требованию заказываемой продукции |
| Техническиехарактеристики | ВО4 | ВО2601К47 | ВО2601К55 | ВО2501 | ВО10К47 | ВО10К44 | ВО1602К17 | ВО1504К17 | ВО4501 |
| Номинальное напряжение (В) | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
| Номинальная потребляемая мощность вентилятора (Вт)в 1 режиме | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| во 2 режиме | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в 3 режиме | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Максимально допустимая мощность узла дополнительного освещения (Вт) | 2х25 | 2х25 | 2х25 | 2х25 | 2х25 | 2х25 | 2х25 | 2х25 | 2х25 |
| Корректированный уровень звуковой мощности в форсированном режиме (дБА) не более | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Воздухопроизводительность в вытяжном режиме (м3/ч)в 1 режиме | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| во 2 режиме | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| в 3 режиме | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Габаритные размеры (см)Г \* В \* Ш | 493050 | 493060 | 493060 | 493050 | 493060 | 493060 | 493060 | 493050 | 493050 |
| Масса нетто (кг)до | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Цвет | белый | кор | белый | белый | кор | сер | кор | кор | белый |
| Класс электробезопасности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |