**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые котлы Боринские. согласно требованию заказываемой продукции | | | | | | |
| Технические характеристики | АОГВ-11,6-3 «Eurosit» | АОГВ-11,6 «Eurosit» | АКГВ-11,6  «Eurosit» | АКГВ-11,6 -1 (М)  «Eurosit» | АОГВ-17,4  «Eurosit» | АОГВ-17,4(М) «Eurosit» |
| Номин.тепл.мощн.,кВт | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 17,4 | 17,4 |
| Расход газа,м3/ч | 1,21 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,76 | 1,76 |
| КПД,% не менее | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Макс. Т-нагр. воды, град. С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Присоед. резьба отоп./гвс/газ,Ду | 40/-/15 | 40/-/15 | 40/15/15 | 40/15/15 | 50/-/20 | 50/-/20 |
| Масса нетто (кг) | 40 | 45 | 55 | 55 | 50 | 50 |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (см)  В \* Ш \* Г | 81/23,3/46,3 | 88,5/40,3/  46,3 | 88,5/40,3/  46,3 | 88,5/40,3/  46,3 | 88,5/40,3/46,3 | 88,5/40,3/46,3 |
| Номинальное давление газа (Па)  Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые котлы Боринские. согласно требованию заказываемой продукции | | | | | | |
| Технические характеристики | АКГВ-17,4  «Eurosit» | АКГВ-17 ,4(М)  «Eurosit» | АОГВ-23,2  «Eurosit» | АОГВ-23,2(М) «Eurosit» | АКГВ-23,2  «Eurosit» | АКГВ-23,2 (М) «Eurosit» |
| Номин. тепл. мощн., кВт | 17,4 | 17,4 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Расход газа,м3/ч | 1,76 | 1,76 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| КПД,% не менее | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Макс. Т-нагр. воды,  град. С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Присоед. резьба отоп. /гвс/газ,Ду | 50/15/20 | 50/15/20 | 50//20 | 50/-/20 | 50/15/20 | 50/15/20 |
| Масса нетто (кг) | 60 | 60 | 55 | 55 | 65 | 65 |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (см)  В \* Ш \* Г | 88,5/40,3/46,3 | 88,5/40,3/46,3 | 88,5/40,3/  46,3 | 88,5/40,3/  46,3 | 88,5/40,3/  46,3 | 88,5/40,3/  46,3 |
| Номинальное давление газа (Па)  Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые котлы Боринские. согласно требованию заказываемой продукции | | | | | | |
| Технические характеристики | Ишма-12,5 БСК | Ишма-12,5 БС | Ишма- 31,5 NovaSit | Ишма- 40У | Ишма-  40 NovaSit | Ишма-  50У |
| Номин. тепл. мощн., кВт | 12,5 | 12,5 | 31,5 | 40 | 40 | 48 |
| Расход газа, м3/ч | 1,46 | 1,46 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,4 |
| КПД,% не менее | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Макс. Т-нагр. dоды, град. С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Присоед. hезьба  отоп. /гвс/газ, Ду | 40/15/15 | 40/-/15 | 40/-/15 | 50/-/20 | 50/-/20 | 50/-/20 |
| Масса нетто (кг) | 45 | 45 | 122 | 144 | 144 | 157 |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (см)  В \* Ш \* Г | 70/53/22,5 | 70/53/22,5 | 89,5/42,5/76,4 | 89,5/51,5/  76,4 | 89,5/51,5/  76,4 | 89,5/60,5/  76,4 |
| Номинальное давление газа (Па)  Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовые котлы Боринские. согласно требованию заказываемой продукции | | | |
| Технические характеристики | Ишма- 100У2 | Ишма- 100 ElletroSit |  |
| Номин. тепл. мощн., кВт | 95 | 95 |  |
| Расход газа, м3/ч | 10,6 | 10,6 |  |
| КПД,% не менее | 90 | 90 |  |
| Макс. Т-нагр. dоды, град. С | 95 | 95 |  |
| Присоед. hезьба  отоп. /гвс/газ, Ду | 50/-/25 | 50/-/25 |  |
| Масса нетто (кг) | 356 | 356 |  |
| Цвет | бел. | бел. |  |
| Габаритные размеры (см)  В \* Ш \* Г | 108,1/71,9/106 | 108,1/71,9/106 |  |
| Номинальное давление газа (Па)  Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 |  |