**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые котлы марки «Navien» согласно требованию заказываемой продукции | | | | | | | | | |
| Технические характеристики | Ace-16A W | Ace-20A W | Ace-20A S | Ace-24A S | Ace-16K W | Ace-20K W | Ace-24K W | Ace-30K W |  |
| Мощность, кВт | 16 | 20 | 20 | 24 | 16 | 20 | 24 | 30 |  |
| Тип камеры сгорания,  откр./закр. | откр | откр | откр | откр | закр. | закр. | закр. | закр. |  |
| Давление ОВ. бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Давление ГВС, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Температура ОВ, град С | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 |  |
| Температура ГВС, град С | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 |  |
| КПД, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 91 | 91 | 91 | 91 |  |
| Эл.параметры В/Гц/Вт | 230/50/  150 | 230/50/  150 | 230/50/  150 | 230/50/  150 | 230/50/  150 | 230/50/  150 | 230/50/  150 | 230/50/  150 |  |
| Вес, кг | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 |  |
| Цвет | бел | бел | Сереб. | Сереб. | бел | бел | бел | бел |  |
| Габариты В/Ш/Г,мм | 440/265/722 | 440/265/722 | 440/265/722 | 440/265/722 | 440/265/722 | 440/265/722 | 440/265/722 | 440/265/722 |  |