**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
| Газовые плиты марки Mora, Gorenjeсогласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | MGN 51104 FW | MGN 51123 FW | MGN 51123 FBR | MGN 52103 FW | MGN 52103 FW1 |
| Газовые горелки стола | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мощность горелок стола (кВт)Передняя левая | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Передняя правая | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Задняя левая | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Задняя правая | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Мощность горелок духовки (кВт)Основная горелка (нижняя) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Гриль-горелка | - | - | - | 1,9 | 1,9 |
| Полезный объем духовки (л.) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Масса нетто (кг) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Цвет | бел. | бел. | Кор. | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (мм)В\*Ш\*Г | 850/500/605 | 850/500/605 | 850/500/605 | 850/500/605 | 850/500/605 |
| Номинальное давление газа (Па)Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |
| Сжиженный газ (пропан-бутан) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Присоединительная резьба | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
| Газовые плиты марки Mora, Gorenjeсогласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | MGN 52160 FW | MGN 52160 FW1 | G 61220 DW | G 51103 AX | GN 51103 AW1 |
| Газовые горелки стола | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мощность горелок стола (кВт)Передняя левая | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Передняя правая | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Задняя левая | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Задняя правая | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Мощность горелок духовки (кВт)Основная горелка (нижняя) | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 2,7 |
| Гриль-горелка | 1,9 | 1,9 | - | - | - |
| Полезный объем духовки (л.) | 55 | 55 | 65 | 55 | 55 |
| Масса нетто (кг) | 41 | 41 | 45 | 41 | 41 |
| Цвет | бел. | бел. | белый | Нерж. | бел. |
| Габаритные размеры (мм)В\*Ш\*Г | 850/500/605 | 850/500/605 | 850/600/605 | 850/500/605 | 850/500/605 |
| Номинальное давление газа (Па)Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |
| Сжиженный газ (пропан-бутан) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Присоединительная резьба | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
| Газовые плиты марки Mora, Gorenjeсогласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | GI 53378 AW | G 51103 AW | Gi 63396 DW | Gi 63396 DX |  |
| Газовые горелки стола | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Мощность горелок стола (кВт)Передняя левая | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Передняя правая | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |  |
| Задняя левая | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |  |
| Задняя правая | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| Мощность горелок духовки (кВт)Основная горелка (нижняя) | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,3 |  |
| Гриль-горелка | 1,9 | - | 1,9 | 1,9 |  |
| Полезный объем духовки (л.) | 55 | 55 | 65 | 65 |  |
| Масса нетто (кг) | 41 | 41 | 45 | 45 |  |
| Цвет | бел. | бел. | белый | Нерж. |  |
| Габаритные размеры (мм)В\*Ш\*Г | 850/500/605 | 850/500/605 | 850/600/605 | 850/600/605 |  |
| Номинальное давление газа (Па)Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |  |
| Сжиженный газ (пропан-бутан) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
| Присоединительная резьба | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |  |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
| Газо-электр. плиты марки Mora, Gorenjeсогласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | K 55320 AW | K 55320 AX |  |  |  |
| Газовые горелки стола | 4 | 4 |  |  |  |
| Мощность горелок стола (кВт)Передняя левая | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| Передняя правая | 1,75 | 1,75 |  |  |  |
| Задняя левая | 1,75 | 1,75 |  |  |  |
| Задняя правая | 2,7 | 2,7 |  |  |  |
| Мощность горелок духовки (кВт)Основная горелка (нижняя) | 2,7 | 2,7 |  |  |  |
| Гриль-горелка | 1,9 | 1,9 |  |  |  |
| Полезный объем духовки (л.) | 55 | 55 |  |  |  |
| Масса нетто (кг) | 41 | 41 |  |  |  |
| Цвет | бел. | Нерж. |  |  |  |
| Габаритные размеры (мм)В\*Ш\*Г | 850/500/605 | 850/500/605 |  |  |  |
| Номинальное давление газа (Па)Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 |  |  |  |
| Сжиженный газ (пропан-бутан) | 3000 | 3000 |  |  |  |
| Присоединительная резьба | G 1/2 | G 1/2 |  |  |  |